附件

技术参数要求

硬件指标：

1.杀菌册数：一次≥6本(单操作间)

2.横流双风机设计，吹展效果好且噪音小。

3.加装漏电保护装置，设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行有效保护。

4.设备具有内置双操作按键，适合任何身高读者使用。

5.冷轧钢板，一体成型，敦实耐用，书籍接触部分采用亚克力板设计，耐脏、防划。

6.外形尺寸：≥680\*660\*1400mm（长\*宽\*高）。

功能要求：

(1)机台提供使用者自行操作图书杀菌作业。

(2)采用紫外线杀菌技术，灯管数量≥9组（单操作间），并搭配天然香精强化杀菌效果。

(3)提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页之杀菌效果。

(4)采用优质过滤器，能收集细微灰尘、细菌等环境中过敏元素，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质。

(5)机台上设有≤8寸透视窗（有效防止紫外线光伤害读者眼睛），提供读者随时观看杀菌作业进度.

(6)具备人性化操作界面设计(如：one touch)，方便使用者操作。

(7)杀菌作业不得于书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹。

(8)每次操作须于30秒内完成杀菌作业。

(9)杀菌时间采用炫彩四色灯号圈设计，可直观提示杀菌作业的进度。

(10)设备具有灯管更换提示和滤网更换提示功能。

(11）内置≥8寸高清多媒体显示器，循环播放使用视频，使用更加方便，亦可播放馆方宣传资料。

(12)设备具有整机检修功能，有效消除安全隐患，更好的延长设备的使用寿命。

(13)杀菌内仓（操作室）尺寸≥530\*560\*470mm，可以消毒艺术类尺寸图书，需提供相应证明文件。

(14)所投产品或系列具有省级产品质量检验研究院出具的杀菌测试报告，需提供测试报告复印件。

(15)整机质保3年。